地点：I10-E

路段长度：10km (50-60km)

时间：2014年1月1号到12月31号

数据来源：PeMS

采样间隔：60s

测试集：2014年1月1号到8月31号

训练集：2014年9月1号到12月31号

特征：均值，中位数，最大值，最小值，方差，不对称度，极差

计算每四十分钟内的特征向量，输入到模型中进行预测。

准确率：检测到发生事件且实际发生事件的数量占所有发生事件的比例

检测时间：检测到发生事件的时刻距离发生事件的真实时刻的时间间隔